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1、 基本資料
	市售廠牌 / 安審廠牌
	TOYOTA / 國瑞

	受評車型1
	ALTIS



2、 申請評等方式及受驗車款 
☐ 以政府預算執行最基本安全等級配備車款評等。
	  ☐車輛業者願意無償提供受驗車輛及其試驗用零組件。
	  ☐以政府預算購買受驗車輛及其試驗用零組件。
 ☐ 車輛業者同意以自費申請車款評等，並指定下列車款作為受驗車款。
	  ☐最基本安全等級配備車款評等。
	  ☐指定車款評等。

3、 受評車型規格
本受評車型依下表之車身外型、傳動、排氣量及能源種類等規格於臺灣市場銷售（本表格得依實際需求自行添加或刪除）。另請在說明欄中補充相關說明，例如“2018年起開始銷售”。
· 車身外型
	車身外型
	說明

	4門轎式	-


· 排氣量及能源種類，例如 2487c.c.汽油(油電)
	排氣量及能源種類
	說明

	1798c.c.汽油
	-

	1798c.c.汽油(油電)
	-


· 傳動
	傳動
	說明

	4 X 2	-


· 第三排座椅2                                               
	配置說明
	╳ 不具備
	座椅
	     


4、 其他NCAP評等計畫
受評車型近期是否規劃於其他地區進行新車安全評等?或已取得有效之星級評等？（例如日本NCAP，Euro NCAP等）
	NCAP名稱
	(預計)結果發布日期 

	Euro NCAP
	2020/11





1. 請確實填入市售車型名稱，以利於TNCAP網站公告，例如Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 series。
2. 若受評車型總覽之任一車款標配/選配第三排座椅者，車輛業者應無償提供至少一輛具有第三排座椅之車輛，以利執行安全帶提醒裝置、兒童保護裝置安裝檢查以及後座鞭甩試驗，執行機構將於試驗後返還該車輛；若未提供該車輛致無法進行該項試驗者，則該車款將不納入星級評等適用對象。
[bookmark: _GoBack]

5、 車型總覽
請於下表中說明受評車型總覽資訊。受評車型總覽係指在臺灣取得車輛型式安全審驗合格證明並具備相同市售名稱或型號之車身外型、排氣量及能源種類、傳動系統等所組成的車款。此資訊將用於向消費者揭露星級評等結果適用之範圍車款。受評車輛業者應依1.3星級評等應用程序規定檢附相關數據、佐證資料供執行機構進行適用性審查。
	車型代碼
	市售車款
	車身外型
	排氣量及
能源種類
	傳動
	空車重量3
	星級評等適用範圍

	AXXXXXXXXX-XX
	經典
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1290
	☐

	AXXXXXXXXX-XX
	豪華
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1305
	

	AXXXXXXXXX-XX
	豪華+
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1305
	

	AXXXXXXXXX-XX
	尊爵
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1315
	

	AXXXXXXXXX-XX
	尊爵+
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1315
	

	AXXXXXXXXX-XX
	GR SPORT
	4門轎式	1798c.c.汽油
	4 X 2	1330
	

	AXXXXXXXXX-XX
	尊爵
	4門轎式	1798c.c.汽油
(油電)
	4 X 2	1390
	☐

	AXXXXXXXXX-XX
	旗艦
	4門轎式	1798c.c.汽油
(油電)
	4 X 2	1405
	☐



	補充說明：
1. XXX車型車輛型式安全審驗合格證明書請參閱附件一。
2. 經典、豪華、豪華+之三車款皆為標準配備，尊爵、尊爵+及GR SPORT之三車款比標準配備分別新增XXX配備，故適用星級評等，佐證資料詳附件二。



	是否申請共用星級評等結果於非星級評等適用範圍之其他車款
	Yes

	補充說明：
尊爵及旗艦油電款申請共用星級評等，惟前方偏置撞擊及側方立柱撞擊二項試驗刻正申請正式試驗中，待完成後將提供執行機構辦理。



	是否申請共用星級評等結果於其他車型
	No

	補充說明：








6、 受驗車款 
請根據前述車型總覽資訊，推薦最基本安全等級車款(或指定受驗車款)，並說明其原因。若受評車型總覽中有多車款同屬於基本安全等級配備者，請於說明欄位中詳述各車款資訊及推薦意見，執行機構將參考所述事由挑選受驗車款。
	 基本安全等級配備車款
☐ 指定受驗車款
	說明

	經典
	---

	豪華
	---





3. 請依車輛型式安全審驗合格證明書所載之車輛空重填入各車款之空車重量。


7、 廠牌LOGO及受驗車款圖示
為利於TNCAP網站公布評等結果相關資訊，請勾選是否同意提供受評車型之市售廠牌LOGO及受驗車款圖示。
· 市售廠牌LOGO圖示 (未勾選者，由執行機構逕行處理)
☐ 同意提供現行或新式圖示，規格如下:
· 檔案格式：JPG或PNG
· 圖片尺寸：300*300 px
☐ 前次已提供圖示。
☐ 其他，                                              

· 受驗車款圖示 (未勾選者，由執行機構逕行處理)
☐ 同意提供受驗車款圖示，規格如下:
· 檔案格式：JPG或PNG
· 圖片尺寸：408*198 px
· 背景顏色：白色
· 視角：ISO view
· 車頭擺向：觀看者面對照片，車頭擺向觀看者之左側
☐ 其他，                                              



8、 成人保護
請說明受評車型之各項安全配備之配置方式：           ●標配；○選配；╳不具備；─不適用
	 成人乘員
	駕駛座
	第一排
乘客座
	第二排
外側
	第二排
中間
	第三排
外側
	第三排
中間

	前方

	前方保護空氣囊
	● 	● 	╳ 	─ 	─ 	─ 
	安全帶預負載裝置
	● 	● 	● 	╳ 	─ 	─ 
	安全帶張力限制裝置
	● 	● 	● 	╳ 	─ 	─ 
	膝部空氣囊
	● 	● 	─ 	─ 	─ 	─ 
	側方

	側方頭部保護空氣囊
	● 	● 	● 	─ 	─ 	─ 
	側方胸部保護空氣囊
	● 	● 	╳ 	─ 	─ 	─ 
	側方骨盆保護空氣囊
	● 	● 	╳ 	─ 	─ 	─ 
	鞭甩

	符合車輛安全檢測基準「五十之二、頭枕」 
	—
	—
	—
	Y	—
	Y
	車輛第一排座椅後方的結構是否會影響椅背變形量/鞭甩性能？  ☐ 是   否
	說明：







	緊急煞車輔助系統(市區道路)(AEB City)4, 6

	配置選項
	 ● 

	系統名稱
	PCS預警式防護系統

	系統是否預設啟用
	Yes
	作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX


若任一安全配備得選配或無法配備在任一車款上，請分別填選「○選配」或「╳不具備」；若該項安全配備無法用於受評車型之座位者，則請填入「─不適用」。

TNCAP執行機構及檢測機構將以受評車輛業者提供之AEB City碰撞速度預測結果5隨機挑選並執行10次驗證試驗。受評車輛業者得自費申請額外的試驗點，藉以驗證獲得更準確的修正係數。請於下表中說明是否自費申請額外試驗點。

	受評車輛業者是否自費申請額外CCRs驗證試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量(至多10個)：_______

	補充說明：






請說明受評車型是否進行膝部撞擊區域建構試驗，後續TNCAP執行機構據以安排時間進行相關檢驗討論會議。
	受評車型是否進行膝部撞擊區域建構試驗
	Yes

	補充說明：







4. 緊急煞車輔助系統(市區道路)，若車輛業者認為受驗車輛裝設之感測器系統不適用於全球目標車時，則車輛業者應與TNCAP執行機構聯繫。
5. 車輛業者應向TNCAP執行機構提供進行AEB系統試驗預測之顏色數據（不需要提供預期的碰撞速度），應詳細說明CCRs情境中車輛的性能，以確定所有重疊與碰撞速度組合。
6. 若未提供緊急煞車輔助系統(市區道路)預測數據，車輛業者得自費對所有網格點進行試驗，否則本項不予計分。

9、 兒童保護
請說明各項安全配備之配置方式：                        ●標配；○選配；╳不具備；─不適用
	車輛安全功能

	兒童乘員
	駕駛座
	第一排
乘客座
	第二排
外側
	第二排
中間
	第三排
外側
	第三排
中間

	ISOFIX
	─
	╳ 	● 	╳ 	─  
	─ 
	上固定器
	─
	╳ 	● 	╳ 	─ 	─ 
	i-Size
	─
	╳ 	● 	╳ 	─ 	─ 
	整體型CRS
	─
	╳ 	╳ 	╳ 	─ 	─ 
	空氣囊解除開關
	─
	● 	─
	─
	─
	─

	空氣囊警告標識
	─
	● 	─
	─
	─
	─

	地板儲物箱
	─
	╳ 	╳ 	╳ 	─ 	─ 

若任一安全配備得選配或無法配備在任一車款上，請分別填選「○選配」或「╳不具備」；若該項安全配備無法用於受評車型之座位者，則請填入「─不適用」。

	受評車型是否為後座空間有限車輛7
	Yes

	補充說明：






	受評車型是否配備低風險開展之前方空氣囊8
	Yes

	補充說明：








7. 後座空間有限係指第一排座椅於試驗位置時，後座無法安裝車輛業者推薦之兒童保護裝置(CRS)，則該車輛視為後座空間有限者。
8. 低風險開展之前方空氣囊係指安裝後向兒童保護裝置時仍可啟用前方保護空氣囊。


	受評車輛業者推薦之兒童保護裝置

	
	推薦兒童保護裝置9
	安裝方式
	商品驗證登錄證書
證書號碼

	Group 0+
	Maxi Cosi Cabriofix
	Belt	CIXXXXXXXXXXXX

	Group I
	Römer Duo Plus
	ISOFIX	CIXXXXXXXXXXXX

	Group II
	Römer KidFix XP
	ISOFIX	CIXXXXXXXXXXXX

	Group III
	Römer KidFix XP
	ISOFIX	CIXXXXXXXXXXXX

	6歲人偶(Q6)
	Britax Römer KIDFIX XT SICT
	ISOFIX	CIXXXXXXXXXXXX

	10歲人偶(Q10)
	Booster Cushion
	Belt	CIXXXXXXXXXXXX



補充說明 
	請檢附該車型車主手冊內記載推薦兒童保護裝置之相關資訊


針對上表中未列出之特定配備，請使用上面的方框中補充說明。



9. 兒童動態試驗用之推薦兒童保護裝置(CRS)，後續擬由執行機構負責購買送至檢測機構辦理TNCAP兒童保護相關試驗，前述所需費用應由受評車輛業者承擔。



10、 行人保護
請提供行人碰撞試驗相關資訊                                      ●標配；○選配；╳不具備
	主動式行人保護系統10

	開展式前方車蓋
	╳ 

	行人保護空氣囊
	╳ 

	系統名稱 
	



TNCAP執行機構及檢測機構將以受評車輛業者提供之行人碰撞預測結果11隨機挑選並執行10次驗證試驗。受評車輛業者得自費申請額外的試驗點，藉以驗證獲得更準確的修正係數。請於下表中說明是否自費申請額外試驗點。
	受評車輛業者是否自費申請額外頭部模型驗證試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量(至多10個)：_______

	受評車輛業者是否自費申請額外腿部模型試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量：____________

	受評車輛業者是否自費申請額外上腿部模型試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量：____________

	補充說明 ：






	緊急煞車輔助系統(弱勢道路使用者)(AEB VRU) 12

	緊急煞車輔助系統之行人

	配置選項
	● 

	具備在低照明及夜間環境中作動
	Yes
	採用技術
	雷達+攝影機

	系統名稱
	PCS預警式防護系統

	系統是否預設啟用
	Yes
	作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	緊急煞車輔助系統之自行車騎士

	配置選項
	● 

	採用技術
	雷達+攝影機

	系統名稱
	

	系統是否預設啟用
	Yes
	作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	補充說明：







10. 受評車輛業者應向TNCAP提供佐證說明該系統符合TNCAP行人保護試驗規章之開展穩健性要求，否則將以主動系統未開展之形式進行試驗。
11. 行人保護試驗部分，受評車輛業者應於試驗前提供受評車型之網格點預測結果及額外試驗網格點數量。未提供者，受評車輛業者自費所有網格點由TNCAP檢測機構進行試驗，或由檢測機構依照2011年11月Euro NCAP行人保護試驗規章5.3.1版規定進行標記，並依TNCAP行人保護試驗規章試驗程序進行試驗。
12. 緊急煞車輔助系統(弱勢道路使用者)，若車輛業者認為受驗車輛裝設之感測器系統不適用於目標行人時，則車輛業者應與TNCAP執行機構聯繫。


11、 安全輔助                                            ●標配；○選配；╳不具備
	乘員狀態監測系統(OSM)

	安全帶提醒裝置(SBR)

	系統名稱
	

	
	駕駛座
	第一排
乘客座
	第二排
外側
	第二排
中間
	第三排
外側
	第三排
中間

	配置選項
	● 	● 	● 	● 	● 	● 
	乘員偵測
	─
	Y	Y	Y	Y	Y
	駕駛狀態監測系統(DSM)

	配置選項
	●
	系統名稱
	

	系統類型
	

	系統是否預設啟用
	Yes
	作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	補充說明：





	緊急煞車輔助系統(快速道路)(AEB Inter-Urban)13, 15

	配置選項
	●
	系統名稱
	

	系統類型
	AEB+FCW
	系統是否預設啟用
	Yes
	緊急煞車輔助(AEB)作動速度範圍(km/h)
	最低速度：10
	最高速度：XXX

	前方碰撞預警(FCW)作動速度範圍(km/h)
	最低速度：10
	最高速度：XXX

	補充說明：





TNCAP執行機構及檢測機構將以受評車輛業者提供之AEB Inter-Urban碰撞速度預測結果14隨機挑選並執行20次驗證試驗。受評車輛業者得自費申請額外的試驗點，藉以驗證獲得更準確的修正係數。請於下表中說明是否自費申請額外試驗點。
	受評車輛業者是否自費申請額外AEB之CCRm驗證試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量(至多10個)：_______

	受評車輛業者是否自費申請額外FCW之CCRs及CCRm驗證試驗
	Yes

	
	額外試驗網格點數量(CCRs及CCRm加總至多10個)：_______

	補充說明：





	車道輔助系統(LSS)13

	系統名稱
	

	系統類型
	配置車道維持輔助(LKA)＋車道偏離輔助警示(LDW)＋緊急車道維持輔助(ELK)	╳ 
	系統是否預設啟用
	Yes
	對向來車偵測功能
	Yes
	LDW作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	LKA作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	ELK作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	配置盲點偵測系統(BSM)
	● 
	補充說明：







13. 緊急煞車輔助系統(快速道路)及車道輔助系統，若車輛業者認為受驗車輛裝設之感測器系統不適用於全球目標車時，則車輛業者應與TNCAP執行機構聯繫。
14. 車輛業者應向TNCAP執行機構提供進行AEB與FCW系統試驗預測之顏色數據（不需要提供預期的碰撞速度），應詳細說明CCRs與CCRm情境中車輛的性能，以確定所有重疊與碰撞速度組合。
15. 若未提供緊急煞車輔助系統(快速道路)預測數據，車輛業者得自費對所有網格點進行試驗，否則本項不予計分。


	車速輔助系統(SAS)

	系統名稱
	

	系統功能
	車速限制資訊功能+車速限制功能(未整合)	● 
	車速限制資訊功能
	功能類型
	數位地圖
	
	系統是否預設啟用
	Yes
	
	系統準確性-地圖辨識者應每季更新，以及前六年自動更新，無需手動
	Yes
	
	可識別背景資料
	一般車速限制
	市區道路 -可識別	城郊道路-無法識別	高速公路-部分識別
	
	
	條件式車速限制
	時間條件-部分識別	天氣條件-可識別	車輛類別-部分識別
	
	
	
	距離條件-可識別	隱含速度限制條件-可識別	動態速度條件-可識別
	作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	補充說明：





	盲點輔助系統(BSS)

	配置選項
	●
	系統名稱
	

	系統類型
	BSD
	盲點偵測系統(BSD)作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	盲點視覺系統(BSV)作動速度範圍(km/h)
	最低速度：XXX
	最高速度：XXX

	補充說明：
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